|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Высоста\*Ширина** | **Высоста\*Ширина** | **Высоста\*Ширина** | **Высоста\*Ширина** | **Высоста\*Ширина** |  |
| глухая | витрина | накл176 | накл 116 | бутылочница | примечание |
| 2700\*1200 | 2700\*1200 | 200\*2700 | 139\*2700 | 2700\*200 | макс размер. мм. |
| 200\*200 | 240\*240 | 140\*200 | 100\*200 | 200\*100 | мин размер. мм. Все что менее только калевка. |
|  | 60 |  |  |  | поле. мм у витрины поле от края до выреза. |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | толщина минимальная. Мм. |

ТИП 16

Радиус скругления по периметру R5

Минимальный размер 50\*20мм